ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАМИНАТОРИ

МОДЕЛ: HD-320B, HD-330D, HD-330T, HD-450
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                                                                 Фигура 1
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Модел: HD-320B, HD-330D, HD-450                                                         Модел: HD-330T
Мощност: 600W                                                                            Мощност: 600W   
Напрежение:  220V/50Hz                                                             Напрежение:  220V/50Hz
Скорост: 650mm/min; 500 mm/min (HD-450)                             Скорост: 400-1300mm/min
Работна температура: от 25C’ до 160C’ / 90 – 180 C (HD-450) Работна температура: от 25C’ до 160C’
Максимална дебелина: 1.2mm                                                    Максимална дебелина: 1. 2mm
Размери: 500mm X 210mm X 100mm                                         Размери: 505mm X 250mm X 110mm
Максимална ширина на ламиниране:                                        Максимална ширина на ламиниране:  330mm
за HD-320B- 320mm, за HD-330D- 330mm, за HD-450 – 450mm             Тегло: 13kg
Тегло: 8kg                                                                                      
 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

                Ламиниращата машина може да работи с всякакъв вид карти, снимки , чертежи и др.
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                                                  Фигура 2                                                                                   фигура 3
                      ОПИСАНИЕ И НАЧИН НА РАБОТА

1. Поставете ламинатора на подходяща маса и включете захранващия кабел.

2. Натиснете бутона „power” намиращ се отзад на машината и ще светне дисплея, който показва моментната стойност на температурата.

3. Чрез бутоните обозначени със “TEMP. SET” или ПОТЕНЦИОМЕТЪРА в зависимост от модела, отбелязани с „3” на фигура 2,3 настройте желаната от вас температура, при което показанието на дисплея ще започне да се променя във възходящ ред. При достигане на желаната температура ще светне лампичката „READY”отбелязана с”1” на фигура 2,3, което означава, че можете да започнете процеса на ламиниране.

4. Ако в процеса на работа забележите някаква нередност по отношение на консуматива или неправилно поставяне на медията в ламинатното фолио имате възможност чрез задържане на  бутона „REV” отбелязан с „2” на фигура 2,3 да върнете вече пуснатото за ламинация изделие.

5. При модел HD-330T има възможност за регулиране на скоростта. Посредством бутоните „SPEED SET” отбелязани с „5” на фигура 3 можете да увеличавате и намаляте скоростта на ламиниране от 400 до 1300mm в минута. Информация за скоростта,    с която работите в момента може да получите от малкия дисплей „SPEED” отбелязан с „6”, също показан на фигура 3

               ТАБЛИЦА НА СТАНДАРТНО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ДЕБЕЛИНИ ЛАМИНИРАЩИ 
                          ФОЛИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ  ТЕМПЕРАТУРНИ НАСТРОЙКИ 
ЛАМИНИРАЩО ФОЛИО                                 ТЕМПЕРАТУРА

  80 mic.
                           120C’

100 mic.                                                                        130C’
125 mic.                                                                        140C’

250 mic.                                                                        160C’                                                            

                 ПРЕПОРЪКИ
1. Тъй като ламинаторът е с постоянно зацепени валове с цел трайното предпазване и по-дълга експлоатация след завършване на ламинирането настройте температурата на около 20-25 градуса и оставете ламинатора да работи около 25 минути  

2. В случай на засядане на ламината между валовете  махнете горния капак оцветен в сиво на фигура 1 и отстранете заседналия ламинат. Ако това не е възможно се обърнете към специализирания ни фирмен  сервиз. 

3. С цел предотвратяване на проблеми като горепосочените винаги използвайте оригинално форматирани фолия и не използвайте остатъци от предишни ламинации.

4. За правилно позициониране на ламината спрямо медията  винаги я поставяйте  плътно до слепената страна на форматното ламиниращо фолио.

5. При ламинация на карти имащи снимка за постигане на по-добро качество поставяйте картата във фолиото, така че, ако приемем там където е снимката за горна част, то долната част да е към слепената страна на фолиото.

6. В зависимост от вида и производителя на фолиото е закономерно то да не бъде еднакво и по тази причина горепосочената таблица може да се счита за ориентировачна. За постигане на по-добра настройка може да ползвате следния метод: 

                     -ако след ламинация забележите по ръбовете на фолиото (там  където то е                                                слепнало плътно и няма между двата му слоя медия) матов оттенък или въобще не е залепнало, трябва да увеличите температурата или да намалите скоростта

                     -ако след ламинация забележите, че цялата ламинация има вълнообразна форма, то трябва да намалите температурата или да увеличите скоростта.

7. Ако забележите някакъв нехарактерен шум, мириз и други незабавно изключете машината от захранващия кабел и се обърнете към оторизирания ни сервиз.

8. За правилна и дълготрайна работа на машината е желателно да посещавате фирмения ни сервиз за профилактика всяко тримесечие или на 20 пакета (2000бр.) изразходвано фолио.
